|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Artykuł ekspercki:  Jak uszczelnić drzwi wewnętrzne? | Data:  21.11.2016 | Uniprofil |

Jak uszczelnić drzwi wewnętrzne?

Jesienne chłody dają się we znaki. Kaloryfery odkręcone, koce naciągnięte na ramiona, ale wciąż czuć zimny powiew? Warto pomyśleć o uszczelnieniu drzwi, również tych wewnętrznych. Jak to zrobić? Kilka praktycznych porad w poniższym artykule.

Uszczelki – ochrona nie tylko przed chłodem

Zatrzymanie ciepła w pomieszczeniach to najważniejsza funkcja uszczelniania drzwi. Najwięcej ogrzanego powietrza ucieka bowiem właśnie przez stolarkę otworową. Poza większym komfortem mieszkańców, można również zmniejszyć rachunki za ogrzewanie nawet o kilkanaście procent.

Ochrona przed chłodem to jednak nie jedyna zaleta szczelnych drzwi. To również doskonały sposób na zapewnienie izolacji akustycznej oraz amortyzacji. Trzaskanie i hałasy przestaną być problemem.

Kluczowa jest również ochrona stolarki, zarówno tej nowej, jak i starszej. – *Drzwi są narażone na wiele uszkodzeń, otwieramy je przecież nawet kilkadziesiąt razy dziennie -* mówi Joanna Lisowska, przedstawiciel firmy UNIPROFIL*. – Aby służyły przez lata, warto je zabezpieczyć. Jednak w przypadku starszych drzwiach, dla zwiększenia szczelności, konieczna może być ich wymiana wraz z ościeżnicą. To gwarancja ochrony przed hałasem i pewność, że będą pasować do wnętrza –* wyjaśnia.

Dopasowanie do drzwi najważniejsze

Przed uszczelnianiem warto zastanowić się, które drzwi uszczelnić. Nie należy się ograniczać jedynie do drzwi wewnętrznych.

*- W naszej firmie produkujemy także drzwi wejściowe wewnątrzklatkowe z progiem, ościeżnicą, zamkami, bolcami antywyważeniowymi oraz uszczelkami – zaznacza przedstawicielka firmy Uniprofil.*

Następnie należy dokładnie zmierzyć wybrane drzwi. Dopiero z taką wiedzą można wybrać się do sklepu budowlanego po odpowiednią ilość materiałów. Można tam znaleźć zarówno uszczelki, jak i specjalne samoprzylepne taśmy neoprenowe oraz paski winylowe. Te pierwsze mogą być wykonane z tradycyjnej gumy (jednak stosunkowo szybko się starzeją) lub z syntetycznych kauczuków.

Wybierając uszczelki należy zwrócić uwagę na lakier, do którego się dostosowują. Niektóre nadają się do użycia z lakierem rozpuszczalnikowym i wykonane są zazwyczaj z plastyfikowanego PCV. Dostępne są również uszczelki, które dostosowują się do lakieru wodnego i są wykonane z TPE, czyli termoplastycznego tworzywa podobnego do kauczuku.

Aby efekt wizualny był równie satysfakcjonujący, jak funkcjonalny, można wybierać uszczelki w odpowiednim kolorze.

- *W razie problemów z wyborem, warto zapytać sprzedawcę o pomoc* – podkreśla przedstawicielka UNIPROFIL. – *Zakup niewłaściwych materiałów będzie nie tylko stratą pieniędzy, ale także zagrożeniem dla drzwi* – dodaje.

Prosto i tanio

Ile kosztują uszczelki? Ceny wahają się od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Sprzedawane są taśmami w rolkach o długości od 1 do ok. 6 metrów

- C*ałe przedsięwzięcie najlepiej potraktować jak inwestycję –* zachęca Joanna Lisowska z firmy Uniprofil. – *Materiały te nie są drogie, a dobrze dobrane wystarczą na wiele lat.*

Montaż to podstawa

Mając już odpowiednie uszczelki, należy je prawidłowo zamontować. Jak podkreśla Joanna Lisowska, warto to zrobić jak najszybciej. Należy wsunąć lub przykleić we wgłębienie ościeżnicy. W przypadku problemów, można również skorzystać z pomocy fachowca.

Warto pamiętać, że od precyzyjnego montażu zależy efekt końcowy, który wpłynie na komfort domowników w przyszłości.

Gdy zabezpieczymy już wszystkie drzwi, można cieszyć się ciepłem, ciszą i spokojem!

---------------------------

**Więcej informacji**:   
Katarzyna Krupicka  
e-mail: [katarzyna.krupicka@primetimepr.pl](mailto:katarzyna.krupicka@primetimepr.pl)  
tel. 12 313 00 87